**protocole de sécurité**

LOGO DE LA COLLECTIVITE

Service Prévention et Sécurité au Travail  
Fiche Santé et Travail n°092  
Date : février 2025

Document établi conformément au cadre réglementaire applicable aux opérations de chargement et de déchargement.

*Article R4515-1 à R4515-11 du code du travail*

Service Prévention et Sécurité au Travail  
Fiche Santé et Travail n° 118  
Date : 22/08/2016\_VF

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Renseignements relatifs aux opérations** | | | | |
| **Opération spécifique\***  *\* implique un protocole pour chaque opération* | | | **Opération répétitive\*\***  *\*\* implique un protocole annuel* | |
| **Collectivité** | | | **Entreprise Extérieure (EE)** | |
| Commune de / CCAS de / Etablissement *[supprimer les mentions inutiles]****:*** | | | Raison sociale : | |
| Représentant  **NOM : Prénom :**  **Fonction :** | | | Représentant  **NOM : Prénom :**  **Fonction :** | |
| Adresse : | | | Adresse : | |
| **:**  **:** | | | **:**  **:** | |
| **Date et horaire de livraison** | | | | |
| Date de l’opération : ……………………………………… | | | Matin  Après-midi  Horaire : …………………….. | |
| **Déroulement de l’opération** | | | | |
| Chargement | Réalisée par la collectivité | | | |
| Déchargement | Réalisée par l’entreprise de transport | | | |
| **Détails de la livraison** | | | | |
| Nature des marchandises :  Denrées périssables /  Matières dangereuses *(compléter page 2)*  Autres : …………….  Etat :  Solide /  Liquide /  Gazeux /  Poudre  Conditionnement :  Vrac /  Colis /  Palettes /  Conteneur / Autres : …………. | | | | |
| Quantité : ……………………. | | | Poids : …………………. | |
| Précaution(s) particulière(s) : | | | | |
| **Véhicule et matériels de manutention embarqués** | | | | |
| **Type de véhicule accepté** | | **Caractéristiques du véhicule** | | **Matériel à prévoir par l’EE** |
| Porteur moins de 3.5 T | | Plateau | Benne | Aucun |
| Porteur plus de 3.5 T | | Carrossé | Frigorifique | Diable |
| Ensemble articulé | | Bâché traditionnel | Citerne | Chariot élévateur |
| Camion remorque | | Hayon électrique |  | Transpalette électrique |
|  | | Autres : ……………………………… | | Transpalette manuel |
|  | |  | | Autres : ……………………… |
| **Matériels mis à disposition par la collectivité** | | | | |
| Chariot élévateur  Transpalette électrique  Transpalette manuel  Diable  Autres : ……………….. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Consignes générales de sécurité** | | | | | | | |
| **Protection du travailleur** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Port de tout autre EPI :  ………….. |
| Casque | Chaussures ou bottes | Vêtements de travail | Lunettes | Gants | Masque | Protections auditives |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Consignes de sécurité** (liste non exhaustive)  *[veuillez supprimer les mentions inutiles et/ou ajouter des consignes particulières en fonction du site concerné]* | | | | | | | |
| Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI),  Immobiliser le véhicule, arrêter le moteur,  Respecter les voies de circulation définies,  Interdire l’accès de toute personne dans le périmètre d'un engin ou d'un véhicule, sous une charge et dans l'aire de manœuvre,  Rouler au pas sur le parking,  Stationner le véhicule sur la zone de livraison prévue à cet effet,  S’adresser à l'agent chargé de réceptionner la marchandise,  Respecter le code de la route.  **Le non-respect des consignes décrites engagera votre responsabilité.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Consignes de sécurité pour le transport de matières dangereuses** | | | | | | | | |
| **Nom du/des produit(s) : ………………………………………………………………………………………………** | | | | | | | | |
| **Caractéristique(s) du/des produit(s)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Explosif | Inflammable | Comburant | Toxique | Corrosif | Dangereux pour l’environnement | CMR | Dangereux pour la santé | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Précaution à prendre en fonction de la caractéristique du produit : | | | | | | | | |
| **Procédure et cheminement de l’opération** | | | | | | | EE | EU |
| Affichage et présence des panneaux de signalisation obligatoire | | | | | | |  |  |
| Contrôle de la certification / habilitation du chauffeur | | | | | | |  |  |
| Documents de bords à présenter | | | | | | |  |  |
| Présence des dispositifs de fermeture des vannes (vérifier l’étanchéité des raccords ou vannes après dépotage) | | | | | | |  |  |
| Branchement et identification des flexibles | | | | | | |  |  |
| Récupération des polluants et élimination | | | | | | |  |  |
| Branchement des dispositifs d’élimination de l’électricité statique | | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Documents remis par la collectivité** | |
| Plans (zone de livraison, accès, circulation, etc.)  Consignes d’urgence en cas d’incendie ou d’accident  Autres : …………………………………………………… | |
| **Dispositions générales** | |
| En accord avec les prescriptions des articles R4515-4 à R4515-11 du code du travail, les deux parties signataires s’engagent à tenir à jour le présent protocole de sécurité en fonction des modifications qui pourraient intervenir pendant la durée de la prestation.  Le transporteur s’engage à transmettre toutes les modifications nécessaires au bon déroulement de l’opération à tout nouveau chauffeur amené à pénétrer sur le site.  Les signataires s’engagent à respecter les prescriptions du présent protocole ainsi que celles figurant dans les documents joints.  Toute information modifiant ce protocole sera annexée ou donnera lieu à la rédaction d’un nouveau protocole. | |
| **Numéros d’urgence** | |
| * Samu : 15 * Pompier : 18 * Européen : 112 * Centre antipoison : 04 91 75 25 25 | **Personnes à prévenir en cas d’urgence** |
| **Collectivité**   * NOM/Prénom, fonction, coordonnées * NOM/Prénom, fonction, coordonnées |
| **Entreprise extérieure**   * NOM/Prénom, fonction, coordonnées * NOM/Prénom, fonction, coordonnées |
| **Représentant de la collectivité** | **Représentant de l’entreprise extérieure** |
| Nom : …………………………………… | Nom : …………………………………… |
| Fonction : ……………………………….. | Fonction : ……………………………….. |
| Signature : | Signature : |